CAMERĂ WIFI CU IP

Manual pentru Android și iOS
Conținut
După ce ați deschis cutia, vă rugăm să verificați produsul și accesoriile, după cum urmează:
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      1 x cameră

1 x antenă Wifi (anumite modele)       1 x cutie rezistentă la apă

Interfață
Înainte de a folosi produsul, vă rugăm să verificați interfața și butonul camerei.
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Operare
1. Descărcați aplicația
Puteți să scanați codul QR de mai jos.
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ICSee

Puteți să căutați „icsee” în App Store sau să căutați „icsee” în Google Play și să descărcați programul.
2. Pornirea

Instalați mai întâi cardul TF, apoi conectați camera la priză.

3. Configurarea camerei
1. Configurarea rețelei wireless

01. Deschideți aplicația ”iCSee”, alegeți ”Login” (poza 1). Dacă nu aveți user name, mai întâi trebuie să vă înregistrați.

02. După aceea apăsați pe ”+”.
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Poza 1





Poza 2
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3. Apăsați pe ”Add device” (poza 3), și introduceți parola ruterului WiFi (poza 4) apoi confirmați.

Poza 3




Poza 4
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04. După ce se aude vocea camerei spunând ”connect successfully” (conectare reușită), intrați în ”Set Pwd” (setare parolă) și confirmați (poza 5).

05. După ”Confirm” veți intra la ”Pick a name” (alegeți un nume) (poza 6)

Poza 5




Poza 6
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6. După ce apăsați pe ”Save”, veți intra în vizualizare imagini (poza 7)

Poza 7
[image: image14.jpg]



2. Configurarea rețelei prin cablu
· După ce v-ați logat, apăsați pe ”+” din colțul dreapta sus și selectați a treia opțiune ”Add device in the same WLAN” (adăugați dispozitivul în același WLAN) (poza 8);

· Intrați în interfața ”Device Searching” (căutare dispozitiv), apăsați pe ”xmjp_bullet_****” (poza 9). Camera va apărea că este online, ceea ce indică faptul că a fost realizată configurarea rețelei prin cablu și a camerei.

· Apăsați pentru a intra în interfața de vizualizare, pentru a putea face setările și operațiunile dorite.

Poza 8




Poza 9
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Probleme care pot să apară
Î: Cum înregistrează camera un fișier video?

A: Camera înregistrează pe card TF  FAT32G format Class10, maxim 128G. Atunci când cardul TF este plin, se vor șterge înregistrările cele mai vechi și va înregistra în buclă.

Î:  Cum se revine la setările din fabrică?

A: Deschideți interfața ”Settings” (setări) a camerei, în interfața ”Settings – General – About equipment” (setări – general – despre aparat), apăsați pe ”Restore factory settings” (reveniți la setările din fabrică) și veți putea reveni la setările din fabrică ale camerei (vă rugăm nu întrerupeți alimentarea cu curent electric a camerei).
Î: Camera este off-line, ce este de făcut?

A: Verificați alimentarea cu curent electric și WiFi-ul.

Opriți alimentarea cu curent electric și apoi încercați să porniți iar camera.

Reconfigurați camera.

Verificați HOME BROADBAND NETWORK.
Notă
În timpul utilizării acestui produs, vă rugăm să modificați parola pentru a evita încercările de folosire ilegală.

Nu instalați aparatul într-un loc cu multă umezeală, mult praf sau un loc accesibil copiilor.

Vă rugăm să folositi și să depozatați aparatul în condițiile de temperatură și umiditate prevăzute. Nu dezasamblati și nu aruncați aparatul la gunoi.

Atenționare
Upgrade pentru aplicație și firmware apar la date neregulate, puteți face upgrade online din setările aplicației.
